**OCHRANNÉ OVERALY STERILNÍ – CE, EN**

**TYPE 5-6 – kategorie III. – sterilní**

Průměr množství na paletě 969 ks

Mix velikostí L-XXL

Certifikace: CE, EN

Antistatický a protichemický ochranný oblek

s kapucí a zapínáním na zip proti znečištění.  
  
Ochranný oblek je vyroben v nejvyšší možné kvalitě. Spolehlivě ochrání proti chemikáliím a kapalinám, při broušení, lakování, pískování či slévání.

* materiál SMS s laminací (50% polypropylen, 50% polyethylen)
* třídílná kapuce s ochrannou páskou
* kapalinotěsné švy na celém obleku
* elastický pas a manžety kolem zápěstí a kotníků
* dvojitá ochrana zipu
* třídílný rozkrok
* chemicky odolný s certifikací 5-B a 6-B
* Použití: Nemocnice, Agro průmysl, automotive, stavebnictví, letectví, elektronika, údržba, pískování, atd.

38 x palet po 20 kartonech – 969 ks – cena paleta 250.971,-- Kč bez DPH (259,--Kč bez DPH / ks)

1 x paleta po 1 kartonu – 46 ks – cena paleta 11.914,-- Kč bez DPH (259,-- Kč bez DPH / ks)

|  |  |
| --- | --- |
| 38 | 20 |
| 1 | 1 |
|  |  |

Obsah obrázku muž, osoba, exteriér, stojící

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku text, interiér, postel

Popis byl vytvořen automaticky

